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Gmina Miasto Płońsk

ul. Płocka 39

09- 100 Płońsk

tel. (23) 663-13-21, (23) 662 26 91 wew. nr 321
fax (23) 662-55-11

www.plonsk.pl
Główny Specjalista ds. Zieleni Miejskiej 
GSZM.271.2.2024.DP
Płońsk, dnia 23 sierpnia 2024 r.

ZAPYTANIE    OFERTOWE 

nr GSZM.271.2.2024.DP 
dot. realizacji zadania pn. „Pełnienie roli inspektora nadzoru dla zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem w Płońsku”’
1. Nazwa i adres Zamawiającego:

	Nazwa:

Gmina Miasto Płońsk

reprezentowana  przez 

Andrzeja Pietrasika - Burmistrza Miasta Płońsk 
	Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Danuta Piwowarska – Inspektor ds. ochrony środowiska

	Adres:

ul. Płocka 39 
	Kod pocztowy:

09-100

	Miejscowość:

Płońsk
	Województwo:

Mazowieckie

	Telefon:

(23) 663 13 21 lub (23) 662 26 91 wew. 321
	Faks:

(23) 662 55 11

	Poczta elektroniczna:

d.piwowarska@plonsk.pl


	Adres internetowy:

www.plonsk.pl




Nazwa i kod CPV przedmiotu zamówienia:

71700000-5 – Usługi nadzoru i kontroli
Dodatkowe kody CPV:

71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego

71541000-2 – Usługi zarządzania projektem budowalnym

71630000-3 – Usługi kontroli i nadzoru technicznego

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowalnymi
2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ” Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego 
w Poświętnem w Płońsku” dot. rewaloryzacji parku w Poświętnem poprzez odtworzenie zasadniczych elementów dawnego parku dworskiego tj.: przywrócenie charakterystycznego dla dziewiętnastowiecznego ogrodu układu wnętrz i skupin drzewostanu, wykorzystując 
w maksymalnym stopniu istniejący starodrzew oraz  odtworzenie dawnego układu drogowego, poprowadzonego w sposób płynny, z zastosowaniem systemu obwodnicowego oraz odtworzenie dwóch kolistych placyków, występujących na planie parku w Poświętnem 
z II połowy XIX w., które posłużą jako reprezentacyjne place wypoczynkowe z małą architekturą o formie nawiązującej do historycznych zdjęć.

Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem o powierzchni 25 650 m2 (dz. nr ewid. 197/63 o pow. 2,1246 ha; 197/64 – 0,2790 ha oraz 197/69 - 0,1614 ha,  obręb 217 miasto Płońsk) obejmuje: 

a) przeprowadzenie specjalistycznych prac pielęgnacyjnych w istniejącym zabytkowym starodrzewie wraz z wykonaniem ekspertyzy dendrologicznej; 





b) wprowadzenie nowych nasadzeń drzew, krzewów, bylin i roślin okrywowych; 


c) renowację  trawników;   





d) wykonanie alejek parkowych z nawierzchni żwirowych  bez obrzeży.
(opis przedmiotu zamówienia z wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest mniejsza od kwoty130 000 złotych (netto)

2a. Warunki realizacji zamówienia: zgodnie ze wzorem umowy.
3. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca dysponujący min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej  (bez ograniczeń) w zakresie wystarczającym do nadzorowania robót.
Ww. wymieniona osoba powinna być uprawniona do nadzorowania robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. Przewidywany czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia: (w dniach, miesiącach z uwzględnieniem daty rozpoczęcia lub zakończenia)

Od dnia podpisania umowy do wykonania usługi pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem w Płońsku” – przewidywany termin zakończenia umowy 20.08.2025 r.
5. Kryteria oceny oferty (można dokonać wyboru kryteriów oceny ofert spośród wskazanych w §8 ust. 5 Regulaminu zamówień publicznych dla Urzędu Miejskiego w Płońsku):

1) Suma oferowanej ceny (brutto) - 100 % kryterium 

6. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy,
2) Kserokopie dokumentów /decyzji stwierdzających przygotowanie zawodowe dla pełnienia funkcji inspektora nadzoru specjalności drogowej oraz referencji potwierdzających doświadczenie zawodowe przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków,
3) Oświadczenie o spełnieniu wymagań do nadzorowania robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych zgodnie, z art. 37c ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.
8. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
9. Termin związania ofertą:

1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 

10. Sposób składania oferty:

W przypadku składania oferty:

1) osobiście, za pośrednictwem kuriera lub „pocztą” w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Płońsku lub wysłać na adres: Urząd Miejski w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę (adres) Wykonawcy. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

	Nazwa(firma) Wykonawcy

Siedziba (adres)Wykonawcy

                                                                                    Gmina Miasto Płońsk

                                                                                    ul. Płocka 39

                                                                                    09-100 Płońsk

Zapytanie ofertowe nr  GSZM.271.2.2024.DP
dot. Pełnienia roli inspektora nadzoru dla zadania pn.” Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem w Płońsku”
Nie otwierać przed 30.08.2024 r. godz. 1200


2) e –mailem na adres         d.piwowarska@plonsk.pl
(adres e-mail osoby prowadzącej postępowanie)
3) na nr faks ………………….. . 

11. Termin złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć do dnia 30.08.2024 r. do godziny  1100 
2)
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Płońsku. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

12. Miejsce oraz termin otwarcia oferty/odczytania treści oferty:

Otwarcie złożonych ofert/ odczytanie treści oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski, ul. Płocka 39 (wejście od ul. 1-go Maja), 09-100 Płońsk, w dniu 30.08.2024 r. o  godz. 1200 pok. 214, piętro II.

Zatwierdzam:

Z up. Burmistrza
Sekretarz Miasta

/-/
Andrzej Bogucki

…………………………………………………………..

Podpis Dyrektora/Zastępcy/Kierownika/Zastępcy/ komórki merytorycznej/Pełnomocnika Burmistrza
13. Załączniki:

1) formularz ofertowy,

2) wzór umowy albo istotne postanowienia umowy*,
3) oświadczenie.
* niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 1




do zapytania ofertowego 



nr GSZM.271.2.2024.DP 
FORMULARZ OFERTOWY
	1. Nazwa zamówienia:
	Pełnienia roli inspektora nadzoru dla zadania pn.”Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem w Płońsku”

	 2.   Zamawiający:


	Gmina Miasto Płońsk z siedzibą w Płońsku przy 
ul. Płockiej 39.

	3. Nazwa (firma) Wykonawcy, NIP



	

	  4. Siedziba (adres) Wykonawcy, telefon, fax i e-mail


	

	  5. Nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym w zakresie wykonania przedmiotu umowy
	

	6. Oferowana cena jednostkowa brutto zamówienia 
	Ceną oferty będzie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia (łączne wynagrodzenie brutto za wszystkie prace wykonane w okresie wykonywania usługi pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem w Płońsku”).

Oferowana cena musi uwzględnić wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji  

 ...………………………. zł brutto                                    

	7. Oświadczam/my/, że jestem/jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

	8. Oświadczam/my/, że uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia publicznego. Zapoznałem/zapoznaliśmy się ze wzorem umowy*/z istotnymi postanowieniami umowy* i akceptuję/akceptujemy go*/je* bez uwag

	9. Integralną częścią oferty są następujące dokumenty:
	1) Inne* (prospekty*, katalog*, próbka*, oświadczenie, kserokopie uprawnień) 



………………………………………………….…

Podpis osoby (osób) upoważnionej (ych) do złożenia oferty, 

złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego  GSZM.271.2.2024.DP
WZÓR UMOWY*/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY*

 NR ZP.272. ……. . ……  

dot. Pełnienia roli inspektora nadzoru dla zadania pn. ”Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem w Płońsku”
Zawarta w dniu …. …. 2024 r. w Płońsku  pomiędzy:

Gminą Miasto Płońsk z siedzibą w Płońsku,  przy ul. Płockiej 39

reprezentowaną przez:

Andrzeja Pietrasika – Burmistrza Miasta Płońsk, zwanym dalej Zamawiającym,

REGON: 130377847  NIP: 567 178 37 18 

przy kontrasygnacie: Anny Bugajewskiej – Skarbnika Miasta,
a:


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
REGON:…………………………NIP: ……………………………………………………......

zwanym dalej Wykonawcą. 
Kod CPV:

71700000-5 – Usługi nadzoru i kontroli
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego

71541000-2 – Usługi zarządzania projektem budowalnym

71630000-3 – Usługi kontroli i nadzoru technicznego

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowalnymi
§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn. „Pełnienia roli inspektora nadzoru dla zadania pn. ”Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem w Płońsku” 
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ” Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem w Płońsku” dot. rewaloryzacji parku w Poświętnem poprzez odtworzenie zasadniczych elementów dawnego parku dworskiego tj.: przywrócenie charakterystycznego dla dziewiętnastowiecznego ogrodu układu wnętrz i skupin drzewostanu, wykorzystując w maksymalnym stopniu istniejący starodrzew oraz  odtworzenie dawnego układu drogowego, poprowadzonego w sposób płynny, 
z zastosowaniem systemu obwodnicowego oraz odtworzenie dwóch kolistych placyków, występujących na planie parku w Poświętnem z II połowy XIX w., które posłużą jako reprezentacyjne place wypoczynkowe z małą architekturą o formie nawiązującej do historycznych zdjęć, w okresie wykonywania usługi pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem w Płońsku”.
3. Nadzorowi podlegać będą:
1) przeprowadzenie specjalistycznych prac pielęgnacyjnych w istniejącym zabytkowym starodrzewie, w tym nad wykonaniem ekspertyzy dendrologicznej; 


2) wprowadzenie nowych nasadzeń drzew, krzewów, bylin i roślin okrywowych; 


3) renowacja  trawników;   






4) wykonanie alejek parkowych z nawierzchni żwirowych  bez obrzeży.
4. Szczegółowy zakres usługi został określony w załącznikach nr 1 i nr 2 do wzoru umowy.

§ 2

Przedmiotowa usługa powinna być realizowana zgodnie z:

1) zakresem prac,

2) obowiązującymi przepisami prawa,

3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej oraz zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki prac.
§ 3

Zamówienie realizowane będzie w terminie – od dnia podpisania umowy do wykonania usługi pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem w Płońsku”
§ 4
1. Do koordynacji działań wynikających z niniejszej umowy strony wyznaczają następujące osoby:

1) Ze strony Wykonawcy       -
…………………., tel. ………………….,

2) Ze strony Zamawiającego  -
Danuta Piwowarska, tel. 23 663 13 21 lub osoba zastępująca. 
2. Zmiana wskazanych w ust. 1 przedstawicieli nastąpić może po pisemnym zawiadomieniu
i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
§ 5

1. Strony uzgadniają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy jest wynagrodzenie w formie niezmiennego ryczałtu w wysokości: ………………………..  zł brutto po zrealizowaniu zadania.
2. Wymienione w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wartość użytych materiałów, robocizny
i wszelkich kosztów i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po zakończeniu zrealizowanego zadania, na podstawie faktury wystawionych przez Wykonawcę i doręczonych Zamawiającemu. 
4. Należność wynikająca z doręczonej przez Wykonawcę faktury będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy o numerze ……………………………………… w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury.
5. W przypadku istnienia w fakturze nieprawidłowości Zamawiający wzywa do ich usunięcia. W takim przypadku termin realizacji faktury biegnie od daty usunięcia nieprawidłowości.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę dokonania obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 6

1. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

2. Wykonawca wskazuje numer rachunku płatniczego, na który ma zostać uiszczone wynagrodzenie: …………………………………………………………..

3. W przypadku zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o tym fakcie, wskazując jednocześnie nowy numer rachunku, który zgodny będzie z oświadczeniami Wykonawcy wynikającymi z niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oświadcza, że podany rachunek płatniczy jest zgodny z białą listą podatników.

5. Wykonawca oświadcza, że Urząd Skarbowy ……………………………………………… ………………………………………………………………………….. jest właściwy dla rozliczeń płatniczych Wykonawcy.

§ 7

Jeżeli Wykonawca wykonuje usługę będącą przedmiotem umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową (zał. nr 1 do umowy), Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni.
§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

1) zwłokę w zakresie zmiany sposobu wykonywania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stosownie do § 7 umowy w wysokości 2 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

2) rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 20 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 20 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

4. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia należnych mu i wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
Wierzytelności z tytułu kar umownych są wymagalne w terminie 5 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty.
§ 9
1. Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
3) zaistnieją z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie zamówienia,
4) dokonano zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie umowy,
5) Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie lub niezgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami. 

2. Prawo odstąpienia należy wykonać w ciągu 7 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o podstawie odstąpienia.
Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
§ 10
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

Oznaczenia stron umowy

……………………………………..


……………………………………

             Zamawiający                                                                       Wykonawca

Finansowanie zaplanowano w Dz. 921 R. 92120 §  6580 w budżecie w kwocie ………………….. zł brutto

W ramach zadania: „Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem w Płońsku”

………………. 

(data i podpis dysponenta)

* niepotrzebne skreślić

         

Załącznik nr 1 do  wzoru umowy  
nr ZP.272.2.2024.DP
z dnia …. …. 2024 r.

1. Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji umowy:
1) Inspektor zapozna się z dokumentacją techniczną (projektami), terenem oraz jego zagospodarowaniem;
2) będzie kontrolował dokumenty jakości, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi i inne dokumenty związane z wykorzystywanymi / wbudowywanymi materiałami, wyrobami związanymi z budową i pielęgnacją terenów zielonych oraz pielęgnacją i ochroną drzew krzewów w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów, wyrobów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania na terenie Polski;
3) będzie kontrolował sposób składowania i przechowywania drzew, krzewów i pozostałych roślin na terenie budowy;
4) nadzór nad prawidłową realizacją prac związanych z realizacją projektów zieleni, w tym kontroli jakości materiału roślinnego;
5) kontrola prawidłowości robót związanych z zagospodarowaniem zielenią, zgodności z dokumentacją projektową oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

6) sprawdzanie jakości wykonywanych robót związanych z nasadzeniami, nadzór nad pielęgnacją zieleni oraz udział  w odbiorach końcowych;

7) kontrola prawidłowości wykonania prac związanych z pielęgnacją starodrzewu;

8) kontrola prawidłowości robót budowlanych związanych z wytyczeniem i wykonaniem alejek parkowych z nawierzchni żwirowych;

9) nadzór na doborem elementów małej architektury;

10) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, co stanowić będzie podstawę do zapłaty wynagrodzenia za roboty;

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o postępach robót i wszelkich okoliczności, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu wykonania robót;

12) w okresie realizacji przez wykonawcę robót związanych z zielenią, codzienną obecność na terenie zadania w czasie niezbędnym do prawidłowej kontroli nad w/w robotami;

13) będzie zobowiązany do czynnego uczestnictwa w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiający. Będzie odpowiedzialny za egzekwowanie ustaleń na naradach;

14)  rozstrzyganie wątpliwości powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy;

15) powiadamianie Zamaiającego o rozbieżnościach między dokumentacją projektową a stanem faktycznym na terenie realizowanego zadania;

16) informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, w szczególności zagrożeń związanych z terminem realizacji nasadzeń;

17) sporządzanie protokołów w wypadku wystąpienia usterek oraz potwierdzanie usunięcia usterek;

18) weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę robót w zakresie nasadzeń;

19) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, odbioru robót, oraz obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i przepisami;

20) Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach kompetencji określonych szczegółowo w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz wykonania i odbioru robót;
21) będzie wykonywał swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym i zapewni pełną dyspozycyjność nadzoru na placu budowy.
Załącznik nr 2 do wzoru umowy  

nr ZP.272.2.2024.DP
z dnia …. …. 2024 r.
1. Zakres nadzoru inspektora inwestorskiego 

	Lp.
	Zakres przedmiotu zamówienia
	ilość
	j.m

	1
	Przeprowadzenie specjalistycznych prac pielęgnacyjnych w istniejącym zabytkowym starodrzewie wraz z wykonaniem ekspertyzy dendrologicznej 
	64
	szt.

	2
	Karczowanie  pni  o śr. 55-65cm
	10
	szt.

	3
	Przygotowanie  terenu pod obsadzenia  z uzupełnieniem gleby rodzimej warstywą ziemi o gr. 5 cm 
	1445
	m²

	4
	Renowacja trawnikółw /dosiewki  trawy
	1500
	m²

	5
	Sadzenie drzew liściastych  starszych z bryłą korzeniową o średnicy 1,0 m z zaprawą dołów do połowy
	7
	szt.

	6
	Podpory drzew i mocowanie  (1 kpl. = 3 słupki akacjowe  pionowe wys. 2,0-2,5m i 9 poprzecznych   zaimpregnowane )
	7
	kmp.

	7
	Sadzenie wraz z mocowaniem drzew iglastych  starszych z bryłą korzeniową o średnicy 0,8 m z zaprawą dołów do połowy
	3
	szt

	8
	Sadzenie krzewów w doły gł. 0,4m z zaprawą dołów do połowy
	3221
	szt

	9
	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm z zaprawą dołów do połowy 
	150
	szt

	10
	Sadzenie roślin okrywowych,  bylin  i pnączy  w doły gł. 0,2 m z zaprawą dołów do połowy ( 454+500+125)
	1079
	szt

	11
	Ściółka pod rośliny z kompostu z kory drzewnej 1445*0,05
	72,25
	m³

	12
	Materiał roślinny
	1
	kpl.

	13
	Ławki parkowe żeliwno-drewniane 
	10
	szt.

	14
	Kosze żeliwne
	10
	szt.

	15
	Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja
	1
	klp.

	16
	Wykonanie alejek parkowych z  nawierzchni żwierowej bez obrzeży. Profil konstrukcyjny nawierzchni:
1/ warstwa dolna 10 cm -  tłuczeń 31,3 - 40 mm; 
2/ warstwa górna o gr. 5 cm mieszanka piasku, gliny i żwiru , 
alejki wyniesione ponad teren ze spadkiem poprzecznym dwustronnym 3% 
	3074
	m²
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1) Nadzór na wytycznymi do materiału roślinnego i sposobu wykonywania nasadzeń:

Prace ogrodnicze powinno poprzedzić oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń oraz jego wyrównanie. Ziemię z  korytowania pod ścieżki i place należy rozplantować wyrównując największe zagłębienia przy zachowaniu bilansu mas ziemnych.

Projektowane drzewa liściaste powinny być drzewami dużymi, o obwodach 20-25 cm i wys. min. 2,5m. Powinny być sadzone w doły 1,00x,1,00m, z zaprawą dołów do połowy  ziemią kompostową, zabezpieczone po posadzeniu palikami z elastycznymi wiązaniami (3 szt. na drzewo).   Projektowane drzewa iglaste wys. min. 2,0 m powinny być sadzone w doły 0,8 x 0,8 m z zaprawą dołów do połowy  ziemią kompostową oraz umocowane odciągami w sposób właściwy dla drzew iglastych o tych parametrach.

Krzewy powinny być sadzone w doły 0,4x0,4 m z zaprawą do połowy ziemią kompostową. Grab w żywopłocie należy sadzić w rowach o szerokości 45 cm ( z zaprawą ziemią kompostową do połowy). Rośliny okrywowe, byliny i pnącza sadzić w doły 0,2 x0,2 z zaprawa dołów do połowy 

Sadzenie należy wykonać w jak najkrótszym czasie od terminu przywiezienia materiału roślinnego ze szkółki. Materiał powinien być kontenerowany. Sadzenie należy wykonać w sprzyjających warunkach pogodowych tj. z wykluczeniem dni upalnych, długotrwałych i ulewnych deszczy oraz dni mroźnych. Najwłaściwsze terminy sadzenia dla drzew i krzewów liściastych to wiosna lub jesień. Usytuowanie roślin pokazano na rysunku, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszego opracowania. Doły pod drzewa i krzewy należy wykonać bezpośrednio przed sadzeniem. Ściany i dno dołów powinny zostać spulchnione. Ziemię kompostową sypiemy na dno dołu w warstwie nie mniejszej niż 10 – 15 cm. Po umieszczeniu rośliny w dole wolne przestrzenie wypełniamy ziemią stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy wodą a następnie wypełniamy pozostałą część dołu. Nie należy mocno ugniatać gleby wokół rośliny. Podczas sadzenia można zalewać doły wodą zamiast ubijać kolejne warstwy ziemi urodzajnej, zapewni to lepszy kontakt korzeni z glebą. Rośliny należy sadzić na tej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce lub nieco wyżej gdy przewiduje się osiadanie gleby. Po posadzeniu rośliny należy obficie podlać. Obszar zajęty przez nasadzenia krzewów należy wysypać warstwą kory - 5 cm dla krzewów i 10 cm dla drzew. 
2) Nadzór nad zakładaniem trawników parkowych w miejscach zacienionych z siewu 
Na terenie parku przewidziano renowacje trawników/dosiewki trawy w miejsca po wykonaniu ścieżek żwirowych i rozplantowaniu powstałego urobku 

Trawnika parkowego, opartego na mieszance traw na stanowiska półcieniste i zacienione, o łącznej powierzchni 1500 m2 , którego założenie powinno przebiegać mechanicznie (tam gdzie jest mniejsze zagęszczenie drzew) i ręcznie ( tam gdzie zagęszczenie drzewostanu jest duże). 

Powierzchnia trawników odpornych na zacienienie z siewu: około 1500 m2. 

Proponowany skład mieszanki nasion traw, do zastosowania w warunkach zacienienia to: 

Mieszanka proponowana przez firmę Hortnas sp. z.o.o., norma wysiewu podana za producentem mieszanki. 

40 % śmiałek darniowy 

20% kostrzewa czerwona rozłogowa 

20 % kostrzewa czerwona kępowa 

20% wiechlina łąkowa 

Norma wysiewu powyższej mieszanki: 20 g/m2 czyli 210 kg/ha. 

Teren pod trawnik powinien być zniwelowany i uporządkowany, wolny od zanieczyszczeń, kamieni, gruzu, korzeni drzew. Gleba powinna być przekopana ręcznie - tam gdzie zagęszczenie drzew jest duże, a tam, gdzie to będzie możliwe spulchniona mechanicznie
 ( przyjęto 50% obszaru - ręcznie, 50% - mechanicznie). Odczyn gleby powinien mieścić się w granicach pH 5,6 do 6,5. Optymalnym terminem wysiewu jest wiosna lub jesień  (okres opadów). Wysiew (ręczny) powinien odbyć się w dzień bezwietrzny. Po wysianiu nasiona trawy należy lekko przemieszać z wierzchnią warstwą gleby i uwałować lekkim wałem. Pierwsze koszenie trawnika powinno odbyć się, gdy trawa osiągnie wysokość około 8-10 cm. Częstotliwość dalszych koszeń powinna być uzależniona od tempa wzrostu trawy. Trawnik parkowy powinno się utrzymywać na wysokość 8-10 cm. 

Trawnik powinien być w miarę potrzeb nawożony nawozem o odpowiednich proporcjach makroskładników N:P:K optymalna proporcja to 6:2:4. Częstotliwość nawożenia powinna wynikać z obserwowanego stanu trawnika oraz zaleceń producenta danego nawozu.

3) Nadzór nad wytycznymi dla prac ziemnych i nawierzchni  parkowych 

Teren parku jest bardzo nierówny, w projekcie założono jego splantowanie. Przyjęto, że na powierzchni, gdzie nierówności są największe ( 1500m2) należy zasypać zagłębienia przy użyciu ziemi z korytowania pod nawierzchnie ścieżek i placy, gdzie nierówności są największe (1500 m2 ) i rozplantować  teren bez dowożenia dodatkowych mas  ziemnych. Ze względu na występujące duże zagęszczenie starodrzewu należy przy każdym drzewie indywidualnie kształtować powierzchnię terenu – tak aby nie doszło do zasypania pni drzew. Na czas prowadzenia robót ziemnych i innych prac przy użyciu sprzętu mechanicznego, należy zabezpieczyć  deskami pnie drzew narażonych na uszkodzenie. W zasięgu korzeni drzew prace należy wykonywać ręcznie lub niewielkim sprzętem ogrodniczym.

Na terenie parku zaprojektowano drogi o nawierzchni żwirowej bez obrzeży. Profil konstrukcyjny nawierzchni to 10 cm warstwy tłucznia 31,5-40 mm (warstwa dolna) i mieszanka piasku, gliny i żwiru (warstwa górna o grubości 5 cm). Nawierzchnie dróg i placów powinny być wyniesione ponad teren i ukształtowane ze spadkiem poprzecznym dwustronnym 3%, w celu odprowadzenia wody. 

Drogi zaprojektowano w 4 szerokościach: 

Drogi o naw. żwirowej szer. 4,0m 78 mb 

Drogi o naw. żwirowej szer. 3,0m 496 mb 

Drogi o naw. żwirowej szer. 2,0m 292 mb 

Drogi o naw. żwirowej szer. 1,0m 54 mb 

Pow. placu o naw. żwirowej 44 m2 

Pow. placu o naw. żwirowej  570 m2 pomniejszony o 80 m2 na klomb z różami co daje 490 m2 

NAWIERZCHNIA   ŻWIROWA DRÓG 
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1. Mieszanka piasku, gliny i żwiru o grubości 5 cm (wariantowo kruszywo granitowe 0-8 mm) 

2. Warstwy tłucznia 31,5-40 mm o grubości 10 cm 

3. Grunt rodzimy przepuszczalny

4) Nadzór nad doborem  elementów małej architektury

Dobierając elementy wyposażenia terenu w parku w Poświętnym starano się je tak zestawić, aby odpowiadały charakterowi parku i nie dominowały w jego przestrzeni. Dlatego też zaproponowano, aby ławki parkowe nawiązywały do ławki znanej z historycznego zdjęcia rodziny Weyherów, kosz na śmieci, aby nie raziły współczesną formą.
Załącznik nr 3 

do zapytania ofertowego  GSZM.271.2.2024.DP
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem osobą, która uzyskała wszelkie niezbędne uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r, poz. 840 ze zm.). 





…………………………………………………………..

Podpis osoby (osób) upoważnionej (ych) do złożenia oferty, 

złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy
� W przypadku złożenia oferty przez Pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony notarialnie.


* niepotrzebne skreślić 
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L.p. Nazwy polska i tacifiska ilos¢ | sadzenia (m)
Projektowane drzewa lisciaste o obw. 20-25 cm
1 |Kasztanowiec czerwony ( Aesculus carnea ) 2
2 [Klon polny (Acer campestre) 3
3 |Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 2
Projektowane drzewa iglaste
4 |Choina kanadyjska (Tsuga canadensis) C65 wys. 200-250 (3
Drzewa razem 10
Krzewy
5 |[Bez lilak (Syringa vulgaris) C 18 150-180 40 1x1
6 |Lilak Meyera ‘Palibin’ (Syringa meyeri) C4 40-50 150 0,6 x0,6
7 |Forsycja posrednia ‘Maluch' (Forsythia intermedia) C2 30 |gg 0,6 x0,6
. . zywoptot co
s Grab pospolity (Carpinus betulus) C12, 100-200 150 0.4m
Hortensja wielokwiatowa ( Hydrangea paniculata Phantom )
9 |C3 40 785 0,8x0,8
Suchodrzew tatarski ‘Roseum" (Lonicera tatarica "Roseum"”)
20
10 |60-80 1,5x15
11 [Jadminowiec wonny (Philadelphus coronarius) C3 80-100 |81 1,5x1,5
12 |Kalina hordowina ( Viburnum lantana C3 40 80 1,5x1,5
13 |Porzeczka alpejska (Ribes alpinum) C3 30-40 560 0,7x0,7
Pieciornik krzewiasty odm. Medicine Wheel Mountain
14 |(Potentilla Fruticosa Medicine Wheel Mountain") C 1,5 290 0,4x0,4
Réza okrywowa Tommelise lub Marathon ( Rosa Tommelise
15 |lub R.Marathon) C2 30-40 340 0,4x0,4
16 |Tawlina jarzebolistna (Sorbaria sorbifolia) C2 40-60 305 0,7x0,7
17 |Tawuta weczesna (Syringa arguta) C2 40-60 480 05x0,5
Krzewy razem|3371
Rosliny okrywowe
18 [Bluszcz pospolity (Hedera helix) C2 60, 6 szt/m2 240 0,3x0,3
19 |Barwinek pospolity Vinca minor P11, 6 szt./m2 214 0,3x0,3
Rosliny okrywowe razem|454
Pnacza
Bluszcz pospolity na podporach bamusowych (Hedera helix)
20 |C2 60 (c0 0,2 m) 125 0,2x0,2
Byliny
21 |Kosaciec syberyjski ( Iris sybirica) P159 szt/m2 50 0,3x0,3
22|taczen baldaszkowaty (Butomus umbelatus) P11 6 szt/m2 |60 0,4x04
23|Knie¢ btotna (Caltha palustris) P 11, 6 szt/m2 60 0,4x04
24|Niezapominajka lesna Myosotis sylvatica P 11, 6 szt/m2 180 0,4x0,4
26|Konwalia majowa Convallaria majalis 150 0,4x0,4
Byliny razem|500




